招 标 书

 招标编号：LZSZYYY-XXZX-20170609A

 招标项目名称：

**43寸触摸一体机采购**

广西柳州市中医医院

 2017年 06月09日

招标邀请书

广西柳州市中医医院对电脑设备进行国内邀请招标，邀请合格供货商参加投标。

1. 招标项目名称：**43寸触摸一体机采购**
2. 文件发放时间：2017年6月9日
3. 投标截止时间：2017年6月14日
4. 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：王文晓

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110 FAX：0772—5357111

1. 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医医院信息科、审计科联系

 （电话：0772—5357152，5357126联系人：康秀谦、罗莹）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

三、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

 7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

 2017年 06月09日

**货物需求及技术参数**

一、需求

43寸触摸一体机5台，智能导航导视系统1套。

二、说明：

1、投标人所投产品其性能规格要求实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、投标人所投产品应将相应参数详细、完整正确的列出，并填写投标技术条款偏离表。评标时，如果评标委员会发现投标人所投产品参数不详尽或不正确，有权认定该投标无效。

3、对本技术参数及配置表中技术参数（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数（配置），同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表。

4、投标方需提供产片实物图片，至少包括正面、背面、及接口部分各1张图片。

5、供货时投标方需按院方指定位置负责送达并安装、调试。

三、技术参数及配置要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **参数配置** | **参考品牌** | **数量** |
| **触摸查询一体机** | 1、 触摸查询一体机：43寸LG液晶面板 ，43寸红外防爆触摸屏，无任何表面涂层，清晰透明，让多媒体软件发挥的淋漓尽致。2、 触摸点密度：每平方英寸100,000个触摸点 （每平方厘米15000个触摸点），最小触摸体：≥直径5mm。3、 触摸屏分辨率：4096\*4096，触摸响应时间：≤10ms，触摸屏接口：COM/USB，支持多屏幕模式：可以支持多个屏幕同时触控的多点触控屏，支持多个屏幕校正，且同时支持复制和扩展两种多屏模式。全部采用进口金属漆。纯钢制冷轧钢板，坚硬、防腐、防锈。4、 特制功放，防磁立体声音响，控制面板，网络接口，ATX开关，正压风扇，稳压电源，配有自动开关机功能。5、 主机：CPU I3 ，内存4G，硬盘128G 固态，B85M主板。6、 所投触摸查询一体需通过ISO9001：2008\ISO14001：2004\OHSAS18001:2007体系认证，需具有中国实用新型专利证书，供货商需提供对此次招标货物的彩页机型图，触摸查询一体机需与院方信息发布系统相连接，实时连接信息发布系统数据库与云存储平台查询相关资料。（以上复印件需加盖厂家公章，原件备查）。7、嵌入导诊台安装。 | 纳帕、华美、星际 | 5台 |
| **智能导航导视系统** | 1、查询软件拥有强大的后台管理：系统采用浏览器方式进行后台管理，系统提供完善的后台管理功能，建立医院完整的专家数据库，详细介绍医院各科室的专家、医师详细资料，并可实现信息的在线查询。2、管理员可方便的远程修改查询软件的所有公共信息，如对医生、科室等信息进行增加、删除、修改。3、方便的报表统计系统为管理员提供方便的报表统计功能，管理员可统计在一定时间段内患者通过触摸屏查询某科室的次数，或查询某医生的次数，并提供图形报表界面比较被查询的次数，帮助医院更好地了解当前热门的科室和医生。4、院内介绍及效果图或现场图展示。5、楼层查询，科室线路导航。 | 纳帕、华美、星际 | 1套 |